Asbesto turinčių gaminių 

inventorizacijos tvarkos aprašas

1 priedas

(Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos forma)

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

____________________________

(pildymo data)

	1.
	
	savivaldybei/ apskričiai (pabraukti)


	2. 
	
	Pirminė inventorizacija
	
	Pakartotinė inventorizacija


3. Inventorizuoto pastato pavadinimas, paskirtis, dydis

	


	4. Inventorizuoto pastato adresas
	5. Inventorizuoto pastato unikalus numeris
	6. Inventorizuoto pastato pastatymo metai

	
	
	


7. Inventorizuoto statinio (pastato) naudotojas(-ai)

	7.1. Juridinis asmuo: pavadinimas, įmonės kodas, adresas


	
	7.2. Fizinis asmuo: vardas, pavardė ir adresas
	


	8. Asbesto turinčio gaminio pavadinimas/ tipas
	
	9. Asbesto turinčio gaminio kiekis

	
	kg
	m2
	vnt.

	8.1. Asbestinis šiferis
	([]
	
	
	

	8.2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	([]
	
	
	

	8.3. Vamzdžiai
	([]
	
	
	

	8.4. Kiti asbesto turintys gaminiai

____________________ (išvardyti)
	([]
	
	
	


10. Asbesto turinčių gaminių būklės ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnio įvertinimas (grupėje reikia pasirinkti tik vieną poziciją; jei yra keletas, reikia pasirinkti poziciją, turinčią daugiausia balų; susumavus visus balus nustatoma asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis)

	Vertinimo kriterijus
	Maksimalus balų skaičius
	Įvertinimas

	10.1. Asbesto turinčių gaminių tipas

	1. Asbestinis šiferis
	20
	

	2. Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
	20
	

	3. Vamzdžiai
	15
	

	4. Kiti asbesto turintys gaminiai
	10
	

	10.2. Asbesto turinčių gaminių paviršius

	5. Palaida (pažeista) plaušų struktūra arba trapios asbesto turinčios medžiagos
	25
	

	6. Tvirta plaušų struktūra, tačiau be/arba su nepakankamai tankia išorinių dažų danga
	5
	

	7. Dažyta, tanki išorinė danga
	0
	

	10.3. Asbesto turinčių gaminių išorinė būklė

	8. Dideli pažeidimai (matomi įtrūkimai arba prarasta daugiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)
	25
	

	9. Maži pažeidimai (įtrūkimų nesimato arba prarasta mažiau nei 3 proc. gaminio paviršiaus ploto)
	10
	

	10. Nėra pažeidimų
	0
	

	10.4. Galimybė pažeisti asbesto turinčių gaminių paviršių

	11. Su gaminiu atliekami kažkokie darbai
	15
	

	12. Gaminys gali būti pažeidžiamas, nes yra pasiekiamas (iki 2 m aukščio)
	10
	

	13. Gaminys gali būti pažeidžiamas mechaniškai
	10
	

	14. Gaminį veikia atmosferos veiksniai (objekto išorėje)
	10
	

	15. Gaminio neveikia išoriniai veiksniai
	0
	

	10.5. Patalpos/ pastato naudojimo dažnumas

	16. Nuolatos arba reguliariai naudoja vaikai, jaunimas, ligoniai
	30
	

	17. Nuolatos arba dažnai patalpose būna kiti asmenys
	25
	

	18. Kartais žmonių naudojama patalpa
	10
	

	19. Retai žmonių naudojama patalpa
	0
	

	10.6. Asbesto turinčių gaminių vieta

	20. Tiesiogiai patalpoje
	15
	

	21. Virš (už) nesandarių pakabinamų lubų arba kitokios dangos
	15
	

	22. Patalpų vėdinimo sistemoje (ventiliacijos kanalai)
	10
	

	23. Virš (už) pakabinamų lubų arba kitos dangos, virš (už) dulkių nepraleidžiančios dangos arba nesandariame ventiliacijos kanale
	0
	

	10.7. Iš viso balų:
	


11. Asbesto turinčių gaminių būklė ir pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis

	([]
	Būklė nepatenkinama (I pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis) – 80 ir daugiau balų

	([]
	Būklė patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 5 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 60 iki 75 balų

	([]
	Būklė gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis; po 10 metų reikia atlikti pakartotinį vertinimą) – nuo 10 iki 55 balų


12. Ataskaitą pildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr. 

	


	13. Ataskaitą pildžiusio asmens telefonas
	14. Ataskaitą pildžiusio asmens faksas
	15. Ataskaitą pildžiusio asmens elektroninio pašto adresas

	
	
	


_________________

