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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0032

Unikalus pastato Nr.: 2596-8002-2016
Pastato adresas: Ganykly g. 29, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1095,56 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: 5 A
naudingumo klasé:

+

!!E
(o]
m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojant] pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai¢iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 330,54 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 276,21 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-05

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-05

Sertifikatg Atestato

iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0032

Eil. Energijos sanaudy apibadinimas Skaiciuojamosios
Nr energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 86,49
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 28,03
3 [Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 10,25
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 40,85
Silumos nuostoliai per pastato i$orines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 2,24
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 53,36
9 [Silumos nuostoliai del isoriniy j&jimo dury varstymo 0,79
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virénormings iSorés oro infiltracijos 30,86
12 |Silumos pritekeéjimai j pastata i$ iSores -25,61
13 |Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastate -14,12]
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sanaudos pastato Sildymui 276,21
17 |Pastato suminés energijos sanaudos 330,54
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -38,45|

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0032

Eil. |Priemoneés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 72,24 0,20
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 22,59 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangu, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate nera Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 2,85 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate nera Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra|
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrasciuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate nera Pastate néra|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasc¢iuose apSiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra|
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 4,22 0,01
reikalavimus

11 Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,82 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruos$imo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,03]
karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavima apimanciy Sildymo 32,11 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo $ilumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 32,11 0,09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
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