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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0031

Unikalus pastato Nr.: 2596-8002-4010
Pastato adresas: Ganykly g. 37, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1120,24 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas | klases*: ’ ;
naudingumo klasé:

m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojant] pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skai¢iuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 326,12 kWh/(m2xmetai)
Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos $altinis: Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 271,78 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-05

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-05

Sertifikatg ; Atestato
Nr.0393

iSdavé ekspertas Vytautas Valeika

Skaigiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0031

Eil. Energijos sanaudy apibtdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 84,69
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 27,74
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 10,12
5 [Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 40,17
Silumos nuostoliai per pastato i$orines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 2,19
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 52,25
9 [Silumos nuostoliai dél isoriniy j&jimo dury varstymo 0,79
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 23,55
11 [Silumos nuostoliai del virsnormines iSorés oro infiltracijos 31,22
12 |Silumos pritekejimai j pastata i$ iSores -25,20
13 |Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 271,78
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 326,12
18 [Silumos pritekéjimai  pastatg (papildoma informacija) -38,08

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393





image3.jpeg
Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0031

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?* metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 70,62 0,19
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 22,36 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, ap$iltinimas taip, Pastate néra Pastate néra|
kad visy perdangu, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 2,82 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate néra Pastate nera
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra|
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

i Vertikaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto ap$iltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate nera Pastate nera
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 4,35 0,01
reikalavimus

11 [Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,80 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,03
karstas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimangciy $ildymo 31,59 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 | Silumos 3altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo $ilumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 31,59 0,09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspenas
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