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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0035

Unikalus pastato Nr.: 2596-1001-1012
Pastato adresas: Jaratés g. 28, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 559,46 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: / )
naudingumo klasé:

m

* A++ klasé yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 411,37 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 357,03 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-06

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-06

Sertifikatg Atestato
iSdavé ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sanaudy skaic¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0035

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 114,49
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 38,40
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 7,47
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 4,68
5.2 |- per horizontaliai pakrad¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per $ildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 38,92
Silumos nuostoliai per pastato i$orines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,69
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 53,47
9 |Silumos nuostoliai del isoriniy j&jimo dury varstymo 0,73
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iSorés oro infiltracijos 28,10
12 |Silumos pritekejimai j pastatq i§ iores -23,95
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 357,03
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 411,37
18 [Silumos pritekeéjimai j pastata (papildoma informacija) -36,89

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ek/sEertas:
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0035

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 95,80 0,21
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 30,95 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate nera|
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i$ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 2,08 0,00
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 0,92 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakras¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas’ Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apSiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate nera
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 4,05 0,01
reikalavimus

11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,62 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,03
karstas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavima apimanciy $ildymo 40,20 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos altinio keitimas: pastato &ildymas pajungiamas prie 39,39 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogis$ko efektyvumo $ilumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 75,57 0,17
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