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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0036

Unikalus pastato Nr.: 2596-6000-2014
Pastato adresas: J. Bilino g. 3, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1151,23 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: { 2
naudingumo klasé:

m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 324,77 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 278,13 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato i§davimo data: 2013-06-07

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-07

Sertifikatg Atestato
iSdavé ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaitiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0036

Eil. Energijos sanaudy apibtdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 [Silumos nuostoliai per pastato sienas 73,98
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 36,42
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 10,92]
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 2,32
5.2 |- per horizontaliai pakra$¢iuose ap$iltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras€iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 32,31
Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,46
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 47,30
9 |Silumos nuostoliai dél iSoriniy j&jimo dury varstymo 0,70
10 |Energijos sanaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virnormineés isores oro infiltracijos 17,19
12 |Silumos pritekejimai j pastaty i§ iores -20,00
13 |Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 25,64
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 278,13
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 324,77
18 |Silumos pritekejimai j pastata (papildoma informacija) -33,28

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0036

Eil. |Priemoneés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
ijdiegus priemone, galima sutaupyti
KWh/(m?-metai) jdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 61,97 0,17
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 29,35 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 3,04 0,01
ap$iltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 0,49 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate néeral
apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakras¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakradc¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 2,70 0,01
reikalavimus

11 Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkan¢iomis 0,00 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato kar$to vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 4,59 0,01
kar$tas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavima apimandéiy $ildymo 31,78 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos $altinio keitimas: pastato &ildymas pajungiamas prie 31,14 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo $Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 59,74 0,17
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