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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0038

Unikalus pastato Nr.: 2596-8001-8014
Pastato adresas: Medziotojy g. 10, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 787,69 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: y
naudingumo klase:

m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojant] pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 400,52 kWh/(m2xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Dujinis katilas, automatinis
reguliavimas

Energijos sanaudos pastato Sildymui: 358,47 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-08

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-08

Sertifikatg Atestato

iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.lt




image2.jpeg
Pastato energijos sanaudy skaic¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0038

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaiciuojamosios

Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre

pastato naudingojo

ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 98,01
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 37,03
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 13,41
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakrad¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 45,15
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 3,04
dury varstymo

8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 65,19
9 |Silumos nuostoliai del ioriniy j&jimo dury varstymo 0,71
10 |Energijos sanaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iSorés oro infiltracijos 43,13
12 |Silumos pritekejimai j pastata i§ iSores -27,48
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 21,056
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 358,47
17 |Pastato sumines energijos sgnaudos 400,52
18 |Silumos pritekéjimai j pastata (papildoma informacija) -40,12]

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0038

Eil. [Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m? -metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 81,51 0,18
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 29,85 0,07|
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate nera
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 3,73 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate néra Pastate nera
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakra$c¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakra$¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra|
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate nera Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 6,27 0,01
reikalavimus

11 Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 1,11 0,00
normy reikalavimus

12 Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
kar$tas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimangiy $ildymo 40,67 0,09]
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos $altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 23,92 0,05]
Silumos tinkly su automatiniu $ilumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 62,15 0,14]
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