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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0041

Unikalus pastato Nr.: 2597-9000-5012
Pastato adresas: Sody g. 11, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 859,61 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas | klases*: 4 ;
naudingumo klasé:

m

* A++ klasé yra laikoma auks¢iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skai¢iuojamosios suminés energijos sanaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 457,34 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato $ildymui: 415,29 kWh/(m2xmetai)

Sertifikato i$davimo data: 2013-06-14

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-14

Sertifikatg 3 Atestato

iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaigiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0041

Eil. Energijos sgnaudy apibtdinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 138,71
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogag 46,77
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 3,21
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 5,84
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 2,83
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra$¢iuose apéiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 3,61
Silumos nuostoliai per pastato langus 47,92
Silumos nuostoliai per pastato isorines iejimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,93
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 87,04
9 |Silumos nuostoliai del iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,70
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai del virsnormings isorés oro infiltracijos 39,30
12 |Silumos pritekejimai | pastata i$ iSores -28,93
13 |Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sanaudos pastato $ildymui 415,29
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 457,34
18 |Silumos pritekejimai | pastata (papildoma informacija) -41,41

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0041

Eil. |Priemoneés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

) Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 115,52 0,23
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 37,69 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdanguy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, 1,95 0,00]
kad visy perdanguy, kurios ribojasi su i$ore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 1,63 0,00
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy risiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad ju $ilumos 0,91 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasc¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate nera
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

T4 Vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate nera Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate nera
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rdsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas 1,31 0,00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 7.78 0,02
reikalavimus

11 Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,00 0,00
normy reikalavimus

12 [Pastato kar$to vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00]
kar$tas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13  |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimangiy $ildymo 46,60 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos 3altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu $ilumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo $Silumos Saltinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 46,60 0,09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:





