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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0028

Unikalus pastato Nr.: 2596-2001-7011
Pastato adresas: S. Néries g. 3, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 560,89 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: s
naudingumo klasé:

m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 382,55 kWh/(m?xmetai)
Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 335,91 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-04

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-04

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0028

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 90,00 0,21
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 30,75 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 1,76 0,00
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 1,31 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakra$c¢iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate nera
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 1,55 0,00
reikalavimus

11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,36 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 4,59 0,01
karstas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavimg apimangiy Sildymo 37,98 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos $altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 37,22 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogis$ko efektyvumo ilumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 71,41 0,17
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Pastato energijos sanaudy skaic¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0028

Eil. Energijos sgnaudy apibadinimas Skai¢iuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
KWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 107,44
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 38,15
3 [Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy risiy ir pogrindziy 6,34
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 6,22]
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 36,54
Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,44
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 53,82
9 |Silumos nuostoliai dél i$oriniy jéjimo dury varstymo 154
10 [Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines isorés oro infiltracijos 19,71
12 |Silumos pritekejimai j pastata i$ isorés -23,33]
13 |Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti 25,64
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 335,91
17 |Pastato sumines energijos sgnaudos 382,55
18 |Silumos pritekejimai j pastata (papildoma informacija) -36,33
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