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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0029

Unikalus pastato Nr.: 2596-2001-7011
Pastato adresas: S. Néries g. 5, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 553,53 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: . ,
naudingumo klasé:

m

* A++ klase yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 398,36 kWh/(m?xmetai)
Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 351,72 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato i§davimo data: 2013-06-04

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-04

Sertifikatg @ Atestato
iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sagnaudy skaiciavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0029

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 108,12
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 38,41
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 9,14
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 4,33]
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 40,20
Silumos nuostoliai per pastato i§orines jejimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,46
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius iluminius tiltelius 54,98
9 |Silumos nuostoliai dél ioriniy j&jimo dury varstymo 1,10
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines i$ores oro infiltracijos 26,38
12 |Silumos pritekéjimai j pastata i$ iSores -24,46|
13 |Vidiniai $ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar§tam vandeniui ruosti 25,64
16 |Energijos sanaudos pastato Sildymui 351,72
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 398,36
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -37,37

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393 % /
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0029

Eil. |Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 90,56 0,21
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy aps$iltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 30,96 0,07|
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 2,54 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos 1,09 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra|
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakra$c¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate nera
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakradc¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 4,24 0,01
reikalavimus

14 Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,37 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 4,59 0,01
karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavimg apimangiy $ildymo 39,70 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos $altinio keitimas: pastato sildymas pajungiamas prie 38,91 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 74,64 0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
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