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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0033

Unikalus pastato Nr.: 2595-9004-9012
Pastato adresas: Vytauto g. 81, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 555,81 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: i Y
naudingumo klasé:

m

* A++ klasé yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 445,49 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 391,02 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-06

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-06

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0033

Eil. Energijos sgnaudy apibidinimas Skaiciuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 109,17
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 46,15
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy rasiy ir pogrindziy 21,81
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 43,27
Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 0,91
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 62,18
9 |Silumos nuostoliai dél i$oriniy jéjimo dury varstymo 0,56
10 [Energijos sgnaudos pastato vedinimui 21,85
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines i$ores oro infiltracijos 34,29
12 |Silumos pritekéjimai j pastatg i$ iSores -25,11
13 |Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastate -14,12]
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 391,02
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 445 49
18 |Silumos pritekéjimai j pastatg (papildoma informacija) -37,94

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393





image3.jpeg
Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0033

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m? metai) ijdiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny $ilumos 91,45 0,19
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 34,52 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, ap$iltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 6,07 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir$ nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos Pastate nera Pastate nera
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakras¢iuose apSiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate nera|
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakras¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate nera|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate nera
grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 7,66 0,02
reikalavimus

11 Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,00 0,00}
normy reikalavimus

12 |Pastato karsto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,03|
kar$tas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavimg apimanciy $ildymo 43,61 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 |Silumos altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 42,74 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 81,99 0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393





