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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0027

Unikalus pastato Nr.: 2595-8008-8029-0001
Pastato adresas: Vytauto g. 120, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 703,75 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: Y it
naudingumo klase:

m

* A++ klasé yra laikoma auk$ciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 374,55 kWh/(m2xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 327,91 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato i§davimo data: 2013-06-04

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-04

gzgilfgaetkaspertas /—\_ Vytautas Valeika ﬁltre.gtfiag‘g

Skaiciavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0027

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m? metai) idiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 88,59 0,22]
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 31,85 0,08
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, ap$iltinimas taip, Pastate néra Pastate néral
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iore, 8ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindZiy Pastate néra Pastate neral
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindZiy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 1,69 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate neral
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakras¢iuose apSiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néral
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apSiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo raisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkan¢iais normy 1,44/ 0,00
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy jejimo dury keitimas durimis, atitinkan¢iomis 1,36 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karsto vandens ruo8imo sistemos rekonstravimas: 4,59 0,01
karstas vanduo ruo$iamas pastato ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy $ildymo reguliavima apimanéiy $ildymo 36,74 0,09]
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas
14 |Silumos $altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 36,01 0,09]
$ilumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo $ilumos altinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 69,08 0,17
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0027

Eil. Energijos sgnaudy apibdinimas Skaitiuojamosios

Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre

pastato naudingojo

ploto per metus,
KWh/(m?2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 105,75
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 42,58
3 [Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00]
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy rasiy ir pogrindziy 0,00
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00]
5.1 |- per grindis ant grunto 14,56
5.2 |- per horizontaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00}
5.3 |- per vertikaliai pakrad€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 29,42
Silumos nuostoliai per pastato igorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 4,38
dury varstymo

8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius 48,44
9 |Silumos nuostoliai del i$oriniy jéjimo dury varstymo 0,66
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines iores oro infiltracijos 15,36
12 |Silumos pritekéjimai | pastata i$ iSores -18,85
13 |Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 25,64
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 327,91
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos . 374,55
18 |Silumos pritekejimai | pastatg (papildoma informacija) -32,17|
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