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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0042

Unikalus pastato Nr.: 2596-5001-0011
Pastato adresas: Vasario 16-osios g. 1, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 682,31 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: y
naudingumo klasé:

m

* A++ klasé yra laikoma auk$ciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 388,17 kWh/(m>xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 333,84 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2013-06-14

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-14

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaitiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0042

Eil. Energijos sanaudy apibadinimas Skaic¢iuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 107,19
2 [Silumos nuostoliai per pastato stoga 38,12
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy 0,00
5 [Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 13,09
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 36,29
Silumos nuostoliai per pastato i$orines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,52
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius iluminius tiltelius 46,59
9 |Silumos nuostoliai del iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,75
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormines i$orés oro infiltracijos 24,14
12 |Silumos pritekejimai j pastaty i$ isores -21,36
13 |Vidiniai ilumos i$siskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 33,33
16 |Energijos sanaudos pastato Sildymui 333,84
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 388,17
18 |Silumos pritekejimai j pastata (papildoma informacija) -34,51

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika, atestato Nr.0393
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0042

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m?-metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny &ilumos 89,78 0,21
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 29,59 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate nera Pastate néra|
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rasiy ir pogrindziy Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy risiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy ilumos 2,10 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakra$ciuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate nera Pastate néra|
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate nera Pastate nera
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 [Pastato langy keitimas langais, atitinkan&iais normy 5,66 0,01
reikalavimus

11 Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,56 0,00
normy reikalavimus

12 [Pastato karsto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,03
karstas vanduo ruosiamas pastato $ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13  |Viso pastato patalpy sildymo reguliavimg apimangiy $ildymo 37,59 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy $ildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSoreés termostato
sumontavimas

14 [Silumos $altinio keitimas: pastato Sildymas pajungiamas prie 36,83 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 70,66 0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Vytautas Valeika,

atestato Nr.0393




