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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-0040

Unikalus pastato Nr.: 2597-5002-5012
Pastato adresas: Zemaites g. 4, Palanga, Palangos m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 835,29 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: ) 4
naudingumo klasé:

m

* A++ klaseé yra laikoma auksciausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaiciuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 524,10 kWh/(m2xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis: ~ Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 469,77 kWh/(m?xmetai)

Sertifikato i$davimo data: 2013-06-11

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-11

Sertifikatg Atestato
iSdave ekspertas Vytautas Valeika Nr.0393

Skaiiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0040

Eil. Energijos sgnaudy apibtdinimas Skai¢iuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 147,49
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 47,40
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir$ nesildomy risiy ir pogrindziy 14,55
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
5.2 |- per horizontaliai pakras¢iuose ap$iltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 45,74
Silumos nuostoliai per pastato i§orines jejimo duris, nejskaitant nuostoliy del 2,88
dury varstymo
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius iluminius tiltelius 79,24
9 |Silumos nuostoliai dél iSoriniy j&jimo dury varstymo 0,75
10 |Energijos sgnaudos pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virsnormings i$ores oro infiltracijos 43,47
12 |Silumos pritekejimai  pastata i$ iores -29,90
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 33,33,
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 469,77|
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 524,10
18 |Silumos pritekejimai j pastata (papildoma informacija) -42,29|
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Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0393-0040

Eil. |Priemones pavadinimas pastato energiniam naudingumui Energijos kiekis, Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemone, galima sutaupyti
kWh/(m? -metai) idiegus priemone

1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 122,67 0,22}
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy $ilumos 38,21 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su i$ore, apsiltinimas taip, Pastate nera Pastate nera
kad visy perdangy, kurios ribojasi su i$ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

4 Pastato perdangy vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 4,05 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos Pastate néra Pastate nera|
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

6 Horizontaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate nera
apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

7 Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasc¢iuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate nera
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

9 Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 7,34 0,01
reikalavimus

11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkan¢iomis 0,67 0,00
normy reikalavimus

12 |Pastato kar$to vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 12,28 0,02]
karstas vanduo ruosiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema

13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimanciy $ildymo 52,25 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas

14 [Silumos altinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 51,21 0,09
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinio reguliavimu arba
prie kito analogi$ko efektyvumo $ilumos $altinio

15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 98,23 0,17
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